**3. pielikums**

Iepirkuma **„ Stendera laika klases izveide”,**

identifikācijas Nr. **“INP 2017/12/ERAF”** nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**1. Pasūtītājs:** Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: [dome@ilukste.lv](mailto:dome@ilukste.lv).

**2. Uzdevums**

Veikt Stendera laika klases izveides darbusEglaines pamatskolā, Skolas ielā 41, Eglainē, Eglaines pagastā, Ilūkstes novadā,saskaņā ar norādītajiem darbu veidiem un apjomiem.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Kods** | **Darba nosaukums** | **Mēra vien.** | **Daudz.** |
|
| **1** |  | **2** | **3** | **4** |
| 1 |  | Sienu karkasa izbūve un apdare ar pusbaļķa vagondēli, dēļa platums no 135 mm, t.sk. slīpēšana un krāsošana | m2 | 82,90 |
| 2 |  | Griestu karkasa izbūve un apšūšana ar neapzāģētiem dēļiem "trīnītī", bmin=250 mm, t.sk. slīpēšana un krāsošana | m2 | 46,67 |
| 3 |  | Grīdas seguma demontāža un jaunas grīdas ieklašana (t.sk. nesošās konstrukcijas remonts un pielāgošana) no apzāģētiem dēļiem, bmin=250 mm izmantojot dažāda platuma dēļus, grīdas slīpēšana un krāsošana ar lineļļas krāsu | m2 | 46,67 |
|  |  | Logu un palodžu demontāža, jaunu koka logu (2,25x1,82m) montāža, logiem saglabāt esošo rūtojumu, jaunu masīvkoka palodžu uzstādīšana no iekšpuses un skārda palodžu uzstādīšana no ārpuses | gb | 3 |
| 4 |  | Rullo tipa žalūzijas, to uzstādīšana logu ailēs | gb | 3,00 |
| 5 |  | Durvju demontāža, jaunu masīvkoka durvju uzstādīšana (2,1x1m), t.sk. durvju furnitūra, ailu apdare no iekšpuses un ārpuses | m2 | 2,10 |
| 6 |  | Radiatoru apšūšana ar dekoratīvu koka resti | gb | 3,00 |
| 7 |  | Elektroinstalācijas pārbūve, tai skaitā gaismas ķermeņi, slēdži un rozetes | k-pl | 1 |
|  |  | Citi ar atjaunošanu saistītie remondarbi un matreāli | k-pl | 1 |

|  |
| --- |
| Koka karkasa izbūvē un nesošo elementu atjaunošanā izmantot tikai antiseptizētu materiālu |
| Sienas, griestus un grīdu beicēt, krāsot ar lineļlu vai citu apstrādes materiālu, toni iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju |
| Elektorinstalācijas gaismekļus saskaņot ar pasūtītāju, izmantot gaismekļus ar metāla kaluma apdari, gaismekļiem uzstādīt regulēšanu ar reostatu. |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendenta vadītāja paraksts:\_\_\_\_ |  |
|  | Vārds, uzvārds:\_\_\_\_ |  |
|  | Amats:\_\_\_\_ |  |

z.v.