# **[3] pielikums**

Atklāta konkursa

**“Lietota autogreidera piegāde”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. **“ORN 2017/1”**

nolikumam

**tehniskā SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pozīcija** | **Prasība** | **Pretendenta piedāvājums** |
| Dzinēja jauda | Ne mazāka par 120 kW |  |
| Dzinēja tips | Dīzeļdzinējs |  |
| Ritošās daļas piedziņa | 6x4 |  |
| Izlaides gads | Ne vecāks kā 2010.gads |  |
| Darba svars  | Ne mazāk kā 15 t |  |
| Pārnesumkārba | Hidromehāniskā  |  |
| Ātrumu skaits uz priekšu | Ne mazāk kā 6 |  |
| Ātrumu skaits atpakaļgaitā | Ne mazāk kā 3 |  |
| Bremžu sistēma | Hidrauliskā vai hidropneimatiskā |  |
| Stūres iekārta | Aprīkota ar hidraulisko stūres pastiprinātāju |  |
| Riepas | Vissezonas, ar nodilumu mazaku kā 20% |  |
| Elektrosistēma | Oranža bākuguns- 2 gb., darba apgaismojums |  |
| Greidera vidējā lāpsta | Garums 3500 –3800mm, verstuves pagrieziens 360 grādi, vērstuves sānu izvirze uz abām pusēm attiecībā pret rāmi ne mazāk kā 800 mm |  |
| Greidera priekšējā lāpsta | Garums 2500 – 2900 mm |  |
| Vadītāja kabīne | Aprīkota ar sildelementu, sēdeklis ar regulējamu cietību,  |  |
| Minimālais TA derīguma termiņš | 3 mēneši |  |
| Papildus aprīkojums | Irdinātājs greidera aizmugurē. |  |
| Pārējās prasības | Pilnīga darba kārtībā un ir apskatāms darbībā.Tehniskajiem parametriem jānodrošina ta regulāru ekspluatāciju visu gadu Latvijas klimatiskajos apstākļos.Cenā iekļautas piegādes izmaksas līdz adresei: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Ilūkstes novads un autogreidera reģistrācijas izmaksas.  |  |