# 3. pielikums

Iepirkuma **“**Kurināmās šķeldas **piegāde siltumenerģijas ražošanai” ,**

ident.Nr.**“ ORN 2015/S-1”** nolikumam

**tehniskā SPECIFIKĀCIJA**

**1.daļa – „** Kurināmās šķeldas **piegāde siltumenerģijas ražošanai Šēderes ciema katlu mājai”**

1. Kurināmā piegāde siltumenerģijas ražošanai, lai iegūtu **1050 MWh** (katla jauda 0,7MW).

1. Kurināmā veids:

2.1.šķelda;

Noteiktās prasības: mitruma pakāpe nedrīkst pārsniegt 40%. Tai jābūt birstošai, nesaliedētai un bez puvuma pazīmēm.

Izmēri: biezums 1-5 mm;

platums 10-15 mm;

garums 25-30 mm

Nav pieļaujams metāla un plastmasas izstrādājumu, akmeņu, zemes, smilts un citu svešķermeņu piejaukums, ziemas periodā – sniegs vai ledus.

3. Kurināmā piegāde ar izpildītāja transportu līdz katlu mājai Šēderē.

4. Kurināmā piegādi nodrošināt ar Pasūtītāju saskaņotajos laikos.

5.Norēķini par preci tiks veikti saskaņā ar skaitītāja rādītājiem par saražoto siltumenerģiju, nosakot preces cenu par 1MWh (megavatstundu).

Piegādātājam preces cenā iekļaujamas visas ar kurināmā ražošanu un piegādi saistītās izmaksas.

**2.daļa – „** Kurināmās šķeldas **piegāde siltumenerģijas ražošanai Dvietes ciema katlu mājai”**

1. Kurināmā piegāde siltumenerģijas ražošanai, lai iegūtu **1350 MWh** (katla jauda 1,0MW).
2. Kurināmā veids:

2.1.šķelda;

Noteiktās prasības: mitruma pakāpe nedrīkst pārsniegt 30%. Tai jābūt birstošai, nesaliedētai un bez puvuma pazīmēm.

Izmēri: biezums 1-5 mm;

platums 10-15 mm;

garums 25-30 mm

Nav pieļaujams metāla un plastmasas izstrādājumu, akmeņu, zemes, smilts un citu svešķermeņu piejaukums, ziemas periodā – sniegs vai ledus.

3. Kurināmā piegāde ar izpildītāja transportu līdz katlu mājai Dvietē.

4. Kurināmā piegādi nodrošināt ar Pasūtītāju saskaņotajos laikos.

5.Norēķini par preci tiks veikti saskaņā ar skaitītāja rādītājiem par saražoto siltumenerģiju, nosakot preces cenu par 1MWh (megavatstundu).

Piegādātājam preces cenā iekļaujamas visas ar kurināmā ražošanu un piegādi saistītās izmaksas.

**3.daļa – „** Kurināmās šķeldas **piegāde siltumenerģijas ražošanai Tehnikuma katlu mājai Bebrenē”**

1. Kurināmā piegāde siltumenerģijas ražošanai, lai iegūtu **1000 MWh** (katla jauda 0,5MW).
2. Kurināmā veids:

2.1.šķelda;

Noteiktās prasības: mitruma pakāpe nedrīkst pārsniegt 30%. Tai jābūt birstošai, nesaliedētai un bez puvuma pazīmēm.

Izmēri: biezums 1-5 mm;

platums 10-15 mm;

garums 25-30 mm

Nav pieļaujams metāla un plastmasas izstrādājumu, akmeņu, zemes, smilts un citu svešķermeņu piejaukums, ziemas periodā – sniegs vai ledus.

3. Kurināmā piegāde ar izpildītāja transportu līdz Tehnikuma katlu mājai Bebrenē.

4. Kurināmā piegādi nodrošināt ar Pasūtītāju saskaņotajos laikos.

5.Norēķini par preci tiks veikti saskaņā ar skaitītāja rādītājiem par saražoto siltumenerģiju, nosakot preces cenu par 1MWh (megavatstundu).

Piegādātājam preces cenā iekļaujamas visas ar kurināmā ražošanu un piegādi saistītās izmaksas.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta vadītāja paraksts: |  |
|  | *(vārds, uzvārds)*  *z. v.* |