**3. pielikums**

Iepirkuma **„Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un telpu pārbūve Ilūkstes novada jauniešu radošā kvartāla izveidei”,**

identifikācijas Nr. **“INP 2017/13/ELFLA”** nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**1. Pasūtītājs:** Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: [dome@ilukste.lv](mailto:dome@ilukste.lv).

**2. Uzdevums:** Veikt telpu pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbus Ilūkstes novada jauniešu radošā kvartāla izveidei Brīvības ielā 12, Ilūkstē**,** Ilūkstes novadā.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.pēc k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
| 1 |  | Vecā grīdas seguma demontāža un utilizācija | gb.d | 1,00 |
| 2 |  | Smilts pamatojums 10 cm biezumā | m3 | 16,20 |
|  |  | smilts/ar piegādi/ | m3 | 16,20 |
| 3 |  | Smilts blietēšana | m2 | 162,00 |
|  |  | vibrobliete | m/m | 1,00 |
| 4 |  | Šķembu pamatojums 80mm biezumā | m3 | 13,00 |
|  |  | šķembas /ar piegādi | m3 | 13,00 |
| 5 |  | Šķembu pamatojuma blietēšana | m2 | 162,00 |
|  |  | vibrobliete | m/m | 1,00 |
| 6 |  | Tvaika plēves ieklāšana virs šķembām | m2 | 162,00 |
| 7 |  | Grīdu pamatne no betona 80mm biezumā | m3 | 13,00 |
|  |  | betons B 20 | m3 | 13,00 |
| 8 |  | Stiegru sietu ieklāšana | m2 | 220 |
|  |  | stiegru sieti dn=3VR 200x200 | m2 | 162,00 |
| 11 |  | Grīdas gulšņu un grīdas seguma montāža, slīpēšana un aizsargpārklājuma uzklāšana, ieklājot dēļu grīdu | m2 | 162,00 |
|  |  | koka dēļi | m2 | 170,00 |
|  |  | kokmateriāls | m3 | 2,50 |
|  |  | stiprinājumi | kg | 6,00 |
|  |  | aizsargpārklājums (saskaņot ar pasūtītāju) | l | 50,00 |
| 12 |  | Grīdlīstes izbūve | m | 52,00 |
| 13 |  | Palīgmateriāli | gab. | 1,00 |
| 14 |  | Griestu demontāža | gb.d | 1,00 |
| 15 |  | Sienu sagatavošana apdarei (vecā apmetuma demontāža, gruntēšana, apmetuma uzvilkšana) | m2 | 230,30 |
|  |  | grunts | l | 23,03 |
|  |  | apmetums-ģipša | kg | 806,05 |
|  |  | špaktele | kg | 276 |
|  |  | nobeiguma špaktele | kg | 161 |
|  |  | palīgmateriāli | k-pl | 1 |
| 16 |  | Sagatavotu sienu kvalitatīvs krāsojums | m2 | 230,3 |
|  |  | gruntskrāsa | l | 35 |
|  |  | tonēta krāsa | l | 58 |
|  |  | palīgmateriāli | k-pl | 1 |
| 17 |  | Iekārto griestu konstrukcijas montāža (metāla profili) | m2 | 162,00 |
|  |  | iekārto griestu konstrukcija | m2 | 162,00 |
|  |  | iekārto griestu plāksnes (reģipsis) | m2 | 186,30 |
|  |  | špaktele | kg | 194 |
|  |  | nobeiguma špaktele | kg | 113 |
|  |  | palīgmateriāli | k-pl | 1 |
| 18 |  | Sagatavotu griestu kvalitatīvs krāsojums | m2 | 217,0 |
|  |  | krāsa | l | 33 |
| 19 |  | Ailsānu apdare no iekšpuses | m2 | 38,16 |
| 20 |  | Dekoratīvi sienas gaismekļi un montāža | gb. | 12,00 |
| 21 |  | Iebūvējamas griestu lampas zem balkona | gb. | 8,00 |
| 22 |  | "Izeja" rādītājs 1x8W | kpl. | 1,00 |
| 23 |  | Slēdzis 2p IP-44 un izbūve | kpl. | 6,00 |
| 24 |  | Kontaktligzda 2 v.sk. 16 A, 230 V IP-20 | kpl. | 12,00 |
|  |  | savienošanas kārba | gb. | 24,00 |
| 25 |  | Caurumu un kanālu štrobēšana | kpl. | 1,00 |
|  |  | vara dzīslu kabelis NYM 3x1,5 mm2 | m | 250,00 |
| 26 |  | Montāžas materiālu komplekts kabeļu stiprināšanai | kpl. | 1,00 |
| 27 |  | Griestu gaismekļi un ustādīšana | gab. | 3,00 |
|  |  | Ventilācijas sistēmas pārbūve un aizsargkārbas montāža | gab. | 1,00 |
| 28 |  | Durvju un pārsedzes izbūve sienā | k-ts | 1,00 |
| 29 |  | Apkures sistēmas un radiatoru uzstādīšana, pieslēgšanās esošajam siltummezglam | k-ts | 1,00 |
| 30 |  | Pārvietojamas skatuves izbūve | k-ts | 1,00 |
| 31 |  | Pārvietojamais skatuves apgaismopjums uz statīviem (prožektori 2 gb.) | k-ts | 2,00 |
| 32 |  | Balkona un trepju izbūve gar gala sienu, uzstādot pilnstikla margas | k-ts | 1,00 |
| 33 |  | Biroja galds | gb | 2,00 |
| 34 |  | Biroja krēsls | gb | 2,00 |
| 35 |  | Bezvadu interneta izbūve | k-ts | 1,00 |
| 36 |  | Būvniecības dokumentācijas izstrādāšana un saskaņošana | k-ts | 1,00 |
| 37 |  | Autoruzraudzība | gb | 1,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pretendenta vadītāja paraksts:\_\_\_\_ |  |
|  | Vārds, uzvārds:\_\_\_\_ |  |
|  | Amats:\_\_\_\_ |  |

z.v.